Российская федерация

Ростовская область

Морозовский район

Администрация

Вольно - Донского сельского поселения

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 08.06.2018г. № 42 ст. Вольно - Донская

«Об установлении особого

противопожарного режима

на территории Вольно - Донского

сельского поселения»

 В связи с повышением пожарной опасности вызванного установлением сухой жаркой погоды, в целях обеспечения пожарной безопасности на территории Вольно - Донского сельского поселения на основании ст.ст. 20, 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 4 Областного закона Ростовской области от 25.11.2004 № 202-ЗС «О пожарной безопасности», во исполнения требований приложений №2, №3 к постановлению Правительства Ростовской области от 05.07.2012 № 602 «О реализации мер пожарной безопасности в Ростовской области»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Ввести 08.06.2018 года с 8 часов 00 минут по местному времени до особого распоряжения на территории Вольно - Донского сельского поселения особый противопожарный режим.

2. В период действия на территории Вольно - Донского сельского поселения особого противопожарного режима:

2.1 Организовать передачу информационных сообщений о введении особого противопожарного режима и о мерах пожарной безопасности с разъяснением требований через средства массовой информации и имеющиеся в населённых пунктах средства оповещения.

 2.2 Организовать дежурство граждан, при пожарном депо, в помощь личному составу пожарной охраны.

2.3 Подготовить для возможного использования имеющуюся водовозную и инженерную технику.

2.4 Организовать патрулирование территорий населенных пунктов силами местного населения и членами добровольных пожарных дружин с первичными средствами пожаротушения.

2.5  Запретить разведение костров, проведение работ с применением открытого огня на участках, расположенных в непосредственной близости (менее 15 м) от строений и мест с наличием сухой сорной растительности.

2.6 Для исключения возможности переброса огня при лесных пожарах, а также при пожарах на землях сельскохозяйственного назначения на здания и сооружения населенных пунктов Вольно - Донского сельского поселения, расположенных в непосредственной близости от земель сельскохозяйственного назначения, выполнить устройство защитных противопожарных полос шириной не менее 10м со стороны преобладающего направления ветра, удаление сухой растительности.

2.7 Рекомендовать населению передвижение по территории лесных насаждений, и грунтовых дорог степных массивов автомобильного транспорта с искрогасителями на выпускных трубах двигателей внутреннего сгорания.

2.8 Запретить на территории, прилегающих к объектам, в том числе к жилым домам, а также к объектам садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, оставлять емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами.

2.9 Запретить на территории поселения, на объектах садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан устраивать свалки горючих отходов.

2.10 Запретить складирование сена, соломы и дров на расстоянии менее 50 метров от мостов, путевых сооружений и путей организованного движения поездов, а также под проводами линий электропередачи и связи.

2.11 Запретить в полосе отвода разводить костры и сжигать хворост, порубочные материалы, а также оставлять сухостойные деревья и кустарники.

3. Рекомендовать собственникам индивидуальных жилых домов установить на участках емкости (бочки) с водой или огнетушители.

4. Рекомендовать руководителям сельхоз предприятий:

4.1 Организовать проведение противопожарного инструктажа с лицами, задействованными в уборке урожая, обеспечить уборочные агрегаты и автомобили первичными средствами пожаротушения (комбайны всех типов и тракторы - 2 огнетушителями, 2 штыковыми лопатами) и исправными искрогасителями.

4.2 Не допускать  курение на территории и в помещениях складов и баз, хлебоприемных пунктов, в злаковых массивах и на сенокосных угодьях, на объектах торговли, добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и горючих газов, на объектах производства всех видов взрывчатых веществ, на пожаровзрывоопасных и пожароопасных участках.

4.3  Не допускать  сеять колосовые культуры на полосах отчуждения железных и шоссейных дорог. Копны скошенной на этих полосах травы необходимо размещать на расстоянии не менее 30 метров от хлебных массивов.

4.4  Перед созреванием колосовых культур хлебные поля в местах их прилегания к лесным массивам, степной полосе, автомобильным и железным дорогам обкосить и опахать полосой шириной не менее 4 метров.

4.5 Уборку зерновых начинать с разбивки хлебных массивов на участки площадью не более 50 гектаров. Между участками делать прокосы шириной не менее 8 метров. Скошенный хлеб с прокосов немедленно убирать. Посредине прокосов делать пропашку шириной не менее 4 метров.

4.6  Временные полевые станы необходимо располагать не ближе 100 метров от хлебных массивов, токов и др. Площадки полевых станов и зернотоков опахать полосой шириной не менее 4 метров.

4.7  При уборке хлебных массивов площадью более 25 гектаров в постоянной готовности обеспечить наличие трактора с плугом для опашки зоны горения в случае пожара.

4.8  Не допускать сжигание стерни, пожнивных остатков и разведение костров на полях.

4.9. Зернотока располагать от зданий, сооружений и строений не ближе 50 метров, а от хлебных массивов - 100 метров.

4.10 В период уборки зерновых культур и заготовки кормов запретить:

а) использовать в работе тракторы, самоходные шасси и автомобили без капотов или с открытыми капотами;

б) выжигать пыль в радиаторах двигателей тракторов и автомобилей паяльными лампами;

в) заправлять автомобили в полевых условиях вне специальных площадок, оборудованных средствами пожаротушения и освещенных в ночное время.

4.11. Радиаторы двигателей, валы битеров, соломонабивателей, транспортеров и подборщиков, шнеки и другие узлы и детали уборочных машин своевременно очищать от пыли, соломы и зерна.

4.12 Скирды (стога), навесы и штабели грубых кормов (за исключением приусадебных участков) размещать на расстоянии не менее 15 метров до линий электропередачи и не менее 20 метров - до дорог и не менее 50 метров - до зданий, сооружений и строений.

4.13. Площадки для размещения скирд (стогов), а также пары скирд (стогов) или штабелей опахивать по периметру полосой шириной не менее 4 метров. Расстояние от края распаханной полосы до скирды (стога), расположенной на площадке - не менее 15 метров, а до отдельно стоящей скирды (стога) - не менее 5 метров.

4.14 Площадь основания одной скирды (стога) не должна превышать 150 кв. метров, а штабеля прессованного сена (соломы) - 500 кв. метров.

4.15 Противопожарные расстояния между отдельными штабелями, навесами и скирдами (стогами) - не менее 20 метров. При размещении штабелей, навесов и скирд (стогов) попарно расстояние между штабелями и навесами предусматривать не менее 6 метров, а между их парами - не менее 30 метров.

4.16 Противопожарные расстояния между кварталами скирд и штабелей (в квартале допускается размещение не более 20 единиц) должны быть не менее 100 метров.

5. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений не зависимо от форм собственности:

5.1 Выполнять своевременную очистку объектов от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев и сухой травы.

6. Обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном сайте Вольно - Донского сельского поселения.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Вольно - Донского

сельского поселения А.П. Кореньков